**Сведения о качестве питьевой воды по объектам ООО «Тепловод»**

**за  июль 2018 года**

**Вода из разводящей сети централизованной системы водоснабжения**

**Данные согласно протоколу лабораторных испытаний № 23402, 23381, 23400, 23391,23390, 23398, 23396 от 12.07.2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Показатели** | **Единица****измерения** | **Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более** | **Сооружения** |
| **Скважина****С.М.Бугурна** | **Скважина****С.Покровское** | **Скважина****С.С.Бугурна** | **Родник****С.Кашинка** | **Скважина****С.Арбузовка**  | **Сважина****Р.п.Цильна**  | **Скважина****С.Телешовка** |
| 1 | Запах при 20o С | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | Не более 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мутность (по формазину) | мг/дм3 | Не более1,5  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0,1 |
| 5 | Цветность | градус | Не более 20  | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | Менее 5 |
| 6 | Хлориды | мг/дм3 | Не более 350 | 25.0+-5.6 | 24.0+-5.4 | 23.0+-5.2 | 23.0+-5.2 | 24.0+-5.4 | 23.0+-5.2 | 24.0+-5.4 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | Не нормирует | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | Менее 0.1 |
| 8 | Марганец | мг/дм3 | Не более 0.1 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| 9 | Цинк  | Ед.рН | Не более 1 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 | Менее 0,010 |
| 10 | Сульфаты (по SO4 2-) | мг\дм3 | Не более 500 | 13.7+-2.7 | 16.5.+-3.3 | 20.3+-4.0 | 10.7+-2.1 | 16.5+-3.3 | 13.7+-2.7 | 14,4+-2,9 |
| 11 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | Не более 7,0 | 6.4+- 1.0 | 6.4+- 10 | 7.6+- 1.1 | 6.1+- 0.9 | 6.4+- 1.0 | 7.0+- 1.0 | 6.5+- 1.0 |
| 12 | Общие колиформные бактерии | В 100 мл. | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж | Не обнаруж |

Исполнитель: Экономист –бухгалтер Мухаметзянова Э.А. Испытание проб воды на качество проводила Кирсанова Э.В(врача бактериолог)